Peak Center Gross Net FWHM Peak Finder

(chan) (keV) (cnts) int power

1 147.4 75.07 1452 ± 38 228 ± 112 1.794 86 14

2 335.0 168.4 1428 ± 38 326 ± 109 0.297 32 8

3 837.1 418.5 1553 ± 39 413 ± 111 0.272 41 10

4 892.8 446.2 2440 ± 49 487 ± 151 2.404 360 60

5 1240.4 619.7 1555 ± 39 371 ± 123 2.309 165 28

6 1314.7 656.8 12871 ± 113 11463 ± 168 2.607 7272 1212

7 1354.5 676.7 2331 ± 48 1166 ± 121 2.717 654 109

8 1373.5 686.2 1903 ± 44 535 ± 133 2.646 434 72

9 1412.7 705.7 2793 ± 53 1990 ± 108 2.696 1038 173

10 1487.4 743.1 1232 ± 35 473 ± 98 2.803 284 47

11 1527.1 762.9 3061 ± 55 2302 ± 109 2.548 1346 224

12 1635.3 817.0 1048 ± 32 492 ± 83 2.747 360 60

13 1768.8 883.8 7592 ± 87 7144 ± 113 2.931 3888 648

14 1874.4 936.6 3646 ± 60 3118 ± 100 2.922 1695 283

15 2768.5 1384.9 2004 ± 45 1842 ± 64 3.000 816 136

16 2843.6 1422.6 275 ± 17 167 ± 42 3.333 59 10

17 2951.5 1476.8 442 ± 21 297 ± 50 2.613 142 24

18 3010.1 1506.3 1069 ± 33 921 ± 55 3.010 377 63

19 3084.5 1543.6 479 ± 22 236 ± 61 3.608 155 22

20 3124.5 1563.8 249 ± 16 151 ± 40 3.243 60 12

21 3188.5 1596.0 305 ± 17 175 ± 47 5.141 40 4

22 4538.8 2276.8 113 ± 11 113 ± 11 2.675 43 7